대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

보고서번호
작성일자
승인일자

수송설비 검증 보고서

설비 관리번호 : OOOOO

대성정보약품(주)

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

보고서의 검토 및 승인

	성 명	서 명	서명일자
작 성
작 성 자
검 토
품질관리부서 책임자
승 인
공급관리부서책임자

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

목     차

1. 목  적

2. 범  위

3. 책  임

4. 기본 정보

4.1. 수송설비(수송용기 또는 차량) 정보

4.2. 냉매 관리 및 포장방법

4.3. 수송 절차

5. 주요 요소 검토

6. 검증 실시 조건 등

6.1. 실시 시기

6.2. 수송거리(수송시간)

6.3. 외부온도

6.4. 적재량

7. 검증 방법

7.1. 검증 절차

7.2. 온도 모니터링 방법

8. 적합 판정 기준

9. 결과

10. 결론

11. 첨부

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

1. 목  적

본 보고서는 대성정보약품(주)에서 생물학적 제제 등의 수송에 사용하는 수송설비(수송용기 또는 수송차량)를 수송설비 검증 계획서(문서번호 : ‘0001’)에 따라 검증을 실시하고 그 결과를 문서화하기 위함이다.

2. 범  위

수송설비(수송용기 또는 수송차량)에 대해 실제 수송절차(수송거리, 수송시간, 적재량) 및 외부온도를 고려하여 수송하는 동안 해당 수송설비 내 제품이 적정 온도로 유지될 수 있는지 평가한다.

3. 책  임

부 서	책임자	역 활	비 고
공급관리부		● 수송설비 관리 ● 수송절차 관리 ● 수송용 자동온도기록장치 관리

4. 기본 정보

4.1. 수송설비(수송용기 또는 수송차량) 정보

검증 대상 수송 설비 사양(크기, 용량, 재질, 차량 및 용기 개수 등)을 기재한다.

4.2. 냉매관리 및 포장 방법

1) 포장에 사용되는 냉매 관리방법(보관온도, 시간 등)을 기재한다.

2) 생물학적 제제 등을 수송설비에 포장하는 방법이나 순서 등을 기재한다.

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

4.3. 수송 절차

NO	배송단계	소요시간	외부 온도	비 고
1	포장작업	10~15분	2-8℃	⦁냉장작업실에서 수행 ⦁수송용기에 탑재
2	출하 대기실 대기	20~40분	실온	⦁동계 10~15℃ ⦁하계 20~25℃
3	수송차량 상차	10~15분	-15~37℃	일반차량 사용
4	A 거래처 도착	15~30분	-15~37℃	일반차량 사용
5	B 거래처 도착	15~30분	-15~37℃	일반차량 사용
6	C (최종) 거래처 도착	15~30분	-15~37℃	일반차량 사용
특이사항

5. 주요 요소 검토

수송설비 검증 계획서(문서번호 : 0000, 승인일자 : 0000) 참고

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

6. 검증 실시 조건 등

6.1. 실시 시기

1. 2022. 04. 01. ~ 2022. 10. 31.

2. 2022. 11. 01. ~ 2023. 03. 31.

구분	검증시간	실시 위치	비고
포장작업	15분	냉장작업실	각 단계별 최대 소요시간을 기초로 검증시간 설정
출하 대기실 대기	40분	출하 대기실
수송차량 상차	165분 이상	수송차량
A 거래처 도착
B 거래처 도착
C 거래처 도착
D 거래처 도착
F(최종) 거래처 도착

6.2. 수송시간(수송거리)

구분	외부온도		비고
	1. 2022. 04. 01. ~ 2022. 10. 31.	2. 2022. 11. 01. ~ 2023. 03. 31.
포장작업	8℃	8℃
출하 대기실 대기	25℃	25℃
수송차량 상차	37℃	-15℃	최악조건을 고려하여 설정된 외부온도로 검증 추진
A 거래처 도착
B 거래처 도착
C 거래처 도착
D 거래처 도착
F(최종) 거래처 도착

6.3. 외부온도

6.4. 적재량

구분	외부온도	비고
‘0’ 바이알	‘00’ 바이알	수송 제품의 물리적 특성을 고려하여 모의물질로 ‘00’를 선정하여 적재

대성정보약품(주)	수송설비 검증 보고서		문서번호
수송설비 관리번호		수송설비명

7. 검증 방법

7.1. 검증 절차

* 설정한 수송설비 검증 조건에 따라 온도를 모니터링하기 위한 방법을 구체적으로 기재

7.2. 온도 모니터링 방법

1. 수송설비 내부의 ① ~, ② ~, ③ ~ 위치에 온도기록장치를 설치하고 내부 온도를 모니터링 한다.

(그림 첨부 가능)

2. 수송설비 상단에 온도기록장치를 설치하여 검증에 적절한 외부 온도인지 확인한다.

8. 적합 판정 기준

포장 완료 후 수송설비 내부온도를 2~8℃ 이내로 00시간 이상 유지하여야 한다.

9. 결과

수송설비에 대한 온도 모니터링 결과(그림 첨부 가능)를 구체적으로 기재

10. 결론

수송설비(수송용기 또는 수송차량)에 대하여 평가한 결과

포장 완료 후 수송설비 내부온도를 2~8℃ 이내로 ‘00’시간 이상 유지함

상기 온도평가 결과를 근거할 때, 수송설비(수송용기 또는 수송차량)는 운송에 적합함

＊ 향후 수송시간(수송거리), 외부온도, 적재량 등이 검증된 범위를 벗어나는 경우 재검증을

실시한다.

11. 첨부